2026年度吸干机保养招标要求

我公司现有3台吸干机，型号分别为两台洁源吸干机，型号分别为MAD-40型、MAD-100型和1台阿特拉斯吸干机，型号为AD360型。这3台吸干机年度保养包含的内容如下：

每年更换一次滤芯、自助排水器和热电偶，每半年更换一次气动蝶阀、消音器和电磁阀，阿特拉斯吸干机需要更换吸附剂氧化铝。

平时的即时维修，要求设备出现故障后12小时到现场维修，不得影响我公司的正常生产。

1）、MAD-40型和MAD-100型吸干更换件名称及清单详见下表，保养费用中包含更换件购买费及更换人工费。
	序号
	名称
	型号
	单位
	数量（件/次）
	年更换次数
	品牌

	1
	过滤器滤芯
	20方处理量/支
	件
	21
	1
	原厂配件

	2
	自助排水器
	20k
	件
	6
	1
	SMC

	3
	热电偶
	JY-3K
	支
	2
	1
	原厂配件

	4
	气动蝶阀
	DN150
	件
	4
	2
	VATTEN

	5
	气动蝶阀
	DN100
	件
	8
	2
	VATTEN

	6
	气动蝶阀
	DN50
	件
	4
	2
	VATTEN

	7
	消音器
	XY-20
	件
	16
	2
	原厂配件

	8
	电磁阀
	AC220
	支
	16
	2
	亚德客

	9
	MAD-100(氧化铝）
	3-5mm
	KG
	2300
	1
	原厂配件


2）、阿特拉斯AD360型吸干机保养费用中包含更换件购买费及更换人工费。

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量（件/次）
	年更换次数
	备注

	1
	过滤器滤芯
	DD360+
	支
	3
	1
	阿特拉斯

	2
	自助排水器
	WD330
	个
	3
	1
	阿特拉斯

	3
	消音器
	DN50
	个
	4
	1
	阿特拉斯

	4
	气动阀
	DN100
	个
	2
	1
	阿特拉斯

	5
	气动阀
	DN80
	个
	2
	1
	阿特拉斯

	6
	热电偶
	R1/2
	个
	1
	1
	阿特拉斯

	7
	电磁阀
	220V
	个
	4
	1
	阿特拉斯

	8
	压力调节阀
	4分接头
	个
	1
	1
	阿特拉斯

	9
	年度巡检服务费
	
	项
	1
	1
	

	10
	更换配件人工费
	
	项
	1
	1
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