
附件1：废水在线监测运维明细

	序号
	运维内容
	设备名称
	设备检测周期
	备注

	1
	化学需氧量
	CODmax Ⅲ（哈希）
	排水时检测
	1、报价含每月水样比对
2、每天固定排水时间，上午8-12点，其他时间根据实际情况排水
3、中标人所备试剂须符合设备要求。
4、中标人提供设备易损易耗件更换计划及清单
5、中标人提供的服务满足上海市关于在线监测运维的各类规范要求

	2
	总铜
	HMA-TCU（哈希）
	排水时检测
	

	3
	PH
	KTPH-2000（科特）
	实时
	

	4
	总氮
	NT6800（哈希）
	排水时检测
	

	5
	流量
	超声波流量计
	
	

	6
	--
	自动采样器
	万维
	

	7
	--
	数采仪
	万维
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