附件2：     自贡大西洋焊丝制品有限公司
    安全管理协议书

甲方：自贡大西洋焊丝制品有限公司    （简称甲方）
乙方： （简称乙方）
乙方施工地点：甲方厂区内（自贡市自流井区丹阳街1号）
乙方施工内容：甲方设备维修外包服务
乙方施工人数：  人       乙方特殊作业人员： 人                     
乙方安全责任人：      联系电话：                  
乙方施工时间：2026年11月1日至2029年10月31日
为加强对各类外包方作业施工安全管理，确保外来作业人员的安全和健康，遏止各类事故发生，实现企业安全生产，根据《中华人民共和国安全生产法》和国家其他有关安全生产法律法规规范标准和自贡大西洋焊丝制品有限公司相关管理制度，经甲、乙双方友好协商，签订如下施工安全管理协议，并遵照安全管理协议条款，认真履行各自的安全责任：
一、甲方的安全职责和权利
1、在乙方进场施工前，必须签订安全管理协议书，填写《承包商人员入场安全教育培训登记表》，并根据本单位的实际情況(工艺、设备、危化品等)，对乙方施工人员进行安全告知、安全教育、项目交底并提出安全注意事项，签订好的《工程施工合同》和《安全管理协议书》一周内交安全健康环保部备案存档。
2、审验乙方营业执照和施工资质，审核乙方特种作业人员相关资质，完成《承包商人员入场安全教育培训登记表》备案后，为乙方到我司作业人员办理出入证，将相关证件资料留档备查。
3、在不影响甲方安全生产运行的前提下，甲方尽力为乙方安装施工提供便利条件和服务。 
4、甲方根据《公司承包商安全管理制度》有权对乙方安全施工情况进行统一协调、监督管理，对乙方不符合安全、文明施工的行为提出整改意见或下达书面整改通知书，有权要求乙方支付相应数额的违约金（约定金额或者比例）。经甲方下达整改通知书后拒不整改的情况下，甲方有权停止、解除与乙方签订的建筑施工、设备安装等合同，因此造成的损失由乙方承担。
5、同一工程项目或同一施工场所有多个承包商施工时，发包单位应与承包商签订专门的安全生产管理协议或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查，发包单位对各承包商的安全生产工作统一协调、管理。
二、乙方的安全职责和权利
1、根据承包项目具体情况编制《安全环保施工方案》，交甲方审核，审核通过后方可开展现场作业，作业过程中严格按方案执行，如因乙方原因导致安全或环保事故，由乙方承担基于过错的责任和经济费用。
2、乙方施工人员从事特殊工种(如电工、电焊工、起重工、登高作业、车辆司机等)的操作人员应持有效证件上岗。
3、乙方应严格遵守国家有关安全生产、劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有的乙方工作人员做好安全教育、安全技术交底，完成《承包商人员入场安全教育培训登记表》交安全健康环保部备案存档。
4、乙方对于施工项目所聘任或雇佣的劳务人员，乙方应当按国家有关法律法规的规定与所聘任或雇佣的劳务人员签订劳动合同，办理人身损害意外等保险，同时乙方承担其雇员劳动保障责任及由此引起的民事和刑事责任。
5、未经允许，乙方不得使用甲方的任何物资和设备，对较复杂或危险性较大的施工，乙方应在作业前进行危害辨识，对施工人员进行安全交底，使其掌握工程特点和安全应急措施。
6、乙方作业人员进入甲方厂区后，不得在非施工地点范围外随意闲逛、操作，如出现安全事故和违法行为，以及无故擅自离开施工范围而发生其它意外事件等，由乙方按责任划分承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
7、乙方作业过程中涉及动火、登高、有限空间、吊装、动土、临时用电等特殊作业必须严格按照甲方安全管理制度进行，严格落实各项安全防护措施，在甲方办理相应的审批手续后方可作业。
8、乙方应加强现场管理，定期检查安全装置及防护措施。按规定使用个人劳保用品，确保使用的各种机电设施和施工机械完好，不准带病运转，不准超负荷使用，机械设备的运转部位和其他危险部位，要有可靠的防护装置及措施。
9、乙方应主动搞好现场的安全、文明施工，做到“工完料尽场地清”，当天产生的垃圾要当日清理干净，清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内，否则乙方应向甲方支付安全违约金。
10、乙方应服从甲方的统一协调管理和监督检查，乙方应对其施工活动可能对施工现场及周边人员（包括甲方及相关方人员）和财产造成的安全风险采取必要的防护措施，并因乙方的过错对上述人员和财产造成的损害承担赔偿责任。乙方应对其施工范围及所属人员的安全、环保承担管理责任。因乙方或其人员的过错导致发生安全、环保事故（事件），由乙方承担相应的法律责任。若事故（事件）系因甲方原因或不可抗力所致，则乙方不承担相应责任。
11、两个及以上在业主同一区域内作业的承包商，可能影响对方生产安全时，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并报业主备案。
三、事故处理：
1、乙方发生事故，应立即组织现场抢救并通知甲方。 
2、因乙方或其人员的过错导致发生事故，造成乙方施工人员伤害或机械损失的，由乙方承担相应责任。双方对事故的发生均有责任的，根据各自的过错程度承担相应责任。乙方发生事故由乙方填写事故报告，上报其上级安全管理主管部门。
3、如果发生人身伤害、伤亡事故，乙方必须做好事故的善后处理工作，因乙方对事故善后处理不当，而产生的诉讼、索赔等不良影响，由乙方承担基于过错的责任和经济费用。
4、因乙方发生事故后隐瞒不报所造成的一切后果和责任均由乙方承担。
5、由于乙方责任造成甲方、第三方的人员伤害和财产损失，由乙方按责任划分承担相应法律责任和经济损失的赔偿。
四、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。协商不成,双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。
五、本协议一式4份，其中甲方执2份，乙方执2份，自双方签字盖章之日起生效。  
附：施工作业人员登记表
       施工作业现场安全措施
甲方：自贡大西洋焊丝制品有限公司
法定代表人：
委托代理人：
日期：                                 签章

[bookmark: _GoBack]乙方：
法定代表人：
委托代理人：
日期：                                  签章



施工作业人员登记表
单位：                                                年     月     日
	序号
	作业人员姓名
	作业类别
	证书号（身份证号码）
	备注

	1
	张明江
	车工
	510311197708054336
	

	2
	帅稀洪
	电气工程师
	510302197806130017
	

	3
	刘自东
	电工
	510304196906104156
	

	4
	李晓琦
	电工
	512902197502120471
	

	5
	陈水文
	电工
	51030419670803381X
	

	6
	王世超
	综合维修工
	510303198811081310
	

	7
	方勇
	焊工
	510311197911131712
	

	8
	曾明辉
	综合维修工
	510302196612150015
	

	9
	林勇
	综合维修工
	510304198111033234
	

	10
	刘厚发
	综合维修工
	510304196509291015
	

	11
	游成利
	综合维修工
	51030319721016161X
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
	
	
	
	

	18
	
	
	
	

	19
	
	
	
	

	20
	
	
	
	



施工作业现场安全措施

一、教育培训 
1、承包方必须对作业现场的管理人员及作业人员进行岗前安全教育培训，保证其具备安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能开展现场作业；
2、现场安全教育培训的具体内容分别如下： 
（1）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规； 
（2）施工作业现场安全生产情况及安全生产基本知识；
（3）施工作业现场危害因素的分析与辨识； 
（4）施工现场各类工具的正确使用及个人防护用品的使用； 
（5）施工作业现场易发事故的自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理。
二、高空作业 
1、从事登高作业的人员，凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其它不适于高空作业的人员，不得从事高空作业，承揽方应充分知晓安全风险，合理安排人员上岗； 
2、对高处作业的安全防护设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业；  
3、雨天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑措施。凡水、冰、霜等均应及时清除。遇有大风、浓雾等恶劣气候时，不得进行露天攀登与悬空高处作业。每次作业前，应对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即更换。
4、作业前必须办理好登高作业手续。 
三、气割、电焊作业 
1、所有气割、焊接工具及防护用品应完整无缺，完全有效；气割工、电焊工必须持有效证件上岗； 
2、要正确使用焊接设备，焊具及防护用品，高空作业应佩带安全带，并佩戴安全帽； 
3、现场周围有易燃、易爆物品时应及时清理或采取防护措施； 
4、进行气割作业时，严禁氧气瓶、乙炔瓶混放，以确保气割作业安全；
5、现场进行明火作业时，应严格执行“动用明火”审批制度，办理好动火作业手续； 
四、起重作业 
1、起重指挥、吊车司机必须持有效证件上岗。指挥人员作业时应执行规定的指挥信号；起重机司机应熟悉起重机技术性能； 
2、吊车各限位保险应齐全，各机构的工作应正常，制动器应灵敏可靠；
3、起重作业所需的用具、设备应可靠完好，钢丝绳，无断丝、露芯、扭结、变形等异常情形；
4、起重指挥、吊车司机、起重工等操作人员应严格执行起重作业安全操作规程，正确佩戴防护用品；
5、在垂直运输、不同层面吊装时应设二级指挥人员，指挥作业应站在能够照顾全部作业面的地点； 
6、在吊装区域内严禁站人，根据起重物件、设备的重量、体积、形状，采用适当的吊运方法，按规范要求，正确使用好各种起重用具； 7、吊车回转范围50cm内无障碍物，吊起满载荷重物时，应先吊起离地面20～50cm，检查起重机的稳定性，制动器的可靠性和绑轧的牢固性等，确认可靠后，才能继续起吊； 
8、起重臂最大仰角不得超过制造厂规定； 
9、如遇重大设备必须使用两台吊车同时起吊时，设备的重量不得超过两台吊车所允许起重量总和的3／4，每台吊车分担的负荷不得超过该机允许负荷的80％。在起吊时必须对两台吊车进行统一指挥。在整个吊装过程中，两台吊车的吊钩滑轮组斗都应保持垂直状态。
四、电工作业
1、电工作业人员必须持有效证件上岗，严禁无证操作；
2、作业时必须穿戴好个人防护用品，不得违章操作；
3、作业人员严格执行电工安全操作规程，严禁带电操作，禁止带负荷接线，正确使用电工器具。 
    4、当发生电气火灾时，应立即切断电源，并使用干粉灭火器灭火。
五、有限空间作业
1、必须对作业人员进行安全教育培训，培训的内容应该包括相关的安全法律法规，作业过程中存在的危险、危害因素，应采取的安全措施，劳保用品的使用方法和安全注意事项，事故应急处置救援和自救知识，相关事故的经验和教训。
2、制定安全应急预案或安全措施，应该包括现场监护人与作业人员约定联络信号、作业人员紧急状况时的逃生路线和救护方法、现场应配备好救生设施和器材等。
3、当有限空间状况改变时，作业人员应立即撤出现场，并在入口处设置警告牌“严禁入内”，并封闭有限空间入口防止误入。处理后需重新办理作业许可证方可进入。
4、作业人员每次进入有限空间工作时间不宜过长，应轮换作业或休息。
5、带有搅拌器等转动部件的有限空间，应在停机后切断电源，并在开关上挂“有人作业、严禁合闸”警示牌，必要时须派专人监护。
6、进入有限空间作业时必须使用安全电压，在醒目位置悬挂警示标准，现场必须安排专人监护。
7、作业环境原来盛装易燃易爆气体、液体等介质时，应穿戴防静电服装，使用防爆工具，严禁携带手机等其他非防爆器材。
8、作业前应对有限空间内的有毒有害、可燃气体、氧含量进行检查，检测分析合格后方可进入。作业中断时间超过1小时，应重新进行检测分析。

